別表 RA - 2 -38- 2 【市】 運転１日当たり単価表２ (1日当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| 特殊作業員 |  | 人 | 1.0 |  |
| 燃 料 |  | Ｌ |  | 表RA- 2 -38 による |
| 機 械 損 料 |  | 供用日 |  | 表RA- 2 -38 による |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、特殊作業員、燃料とする。

表 RA - 2 -39 【市】

土工機械運搬 (1日当たり往復)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| トラック運転 | 11t積 | 日 | 別表 | 所要量は別表 RA-2-39-1 による |

別表 RA - 2 -39- 1 【市】【専】 土工機械運搬

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 械 名 | 規 格 | 質量 | 運搬機械 | | 備 考 |
| (ｔ) | 規格 | 日数(往復) |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型1.4ｍ3 | 31.8 | トラック11t積 | 2.9 | 分解組立別途加算 |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.8ｍ3 | 19.8 | トラック11t積 | 2.0 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.45ｍ3 | 10.7 | トラック11t積 | 1.4 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.28ｍ3 | 6.4 | トラック11t積 | 1.1 |  |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型0.13ｍ3 | 4.2 | トラック11t積 | 0.9 |  |
| クラムシェル | 油圧ロープ式  クローラ型0.6ｍ3 | 33.7 | トラック11t積 | 3.1 | 分解組立別途加算 |
| ブルドーザ | 排出ガス対策型  普通15t級 | 14.6 | トラック11t積 | 1.7 |  |
| ブルドーザ | 排出ガス対策型  普通3t級 | 3.8 | トラック11t積 | 0.9 |  |
| タイヤローラ | 排出ガス対策型  8～20t | 14.8 | トラック11t積 | 1.7 |  |
| 振動ローラ | 排出ガス対策型  搭乗式・タンデム型2.4～2.8t | 2.5 | トラック11t積 | 0.8 |  |

(注) 1.運搬機械の日数は、トラック11t積による換算値である。

- RA 16 -