２.【第２節　空気調和設備工事】

２－１　一般事項

(１)本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２－２　参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.ボイラー附属機器、低圧ダクト、制気口及びダンパー類に適用する。

(２)細目工種

(ボイラー及び附属機器設備)

表ＲＭ－２－１【設】

地下オイルタンク用附属品

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細目 | 摘要  呼び径 | 単位 | 材料 | 設備機械工  ［人］ | その他 | 備 | 考 |
| 計量口［個］ |
| 計量口 | 32 | 個 | 1 | 0.30 | １式 |  | |

(注)　1.　「その他」の率対象は、設備機械工とする。

- ＲM 81 -