表 RA - 2 -40 【市】

トラック運転 (1日当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 11t積 | 備 考 |
| 運転手(一般) |  | 人 | 1.0 |  |
| 燃 料 | 軽油 | Ｌ | 46.7 |  |
| 機 械 損 料 |  | 供用日 | 1.13 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、運転手(一般)、燃料とする。

表 RA - 2 -41 【市】 土工機械分解組立 (1回当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 | 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 | 考 |
| ラフテレーンクレーン | |  | 日 |  | 別表 RA-2-41-1 による |  |
| 特 殊 | 作業員 |  | 人 |  | 別表 RA-2-41-1 による |  |
| 雑 | 費 |  | 式 | 1 | 労務費の合計に乗じる |  |
|  |  |  |  |  | 別表 RA-2-41-1 による |  |
| そ | の他 |  | 式 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、特殊作業員、雑費とする。

別表 RA - 2 -41- 1 【市】【専】

土工機械分解組立

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機 械 名 | 規 格 | 分解組立 | | | | 備 考 |
| 労務 | 分解組立機械 | 日数 | 雑費(％) |
| バックホウ | 排出ガス対策型  油圧式クローラ型1.4ｍ3 | 1.9 | ラフテレーンクレーン  排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型25t吊 | 1.5 | 3.0 |  |
| クラムシェル | 油圧ロープ式  クローラ型0.6ｍ3 | 7.1 | ラフテレーンクレーン  排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型25t吊 | 1.4 | 3.0 |  |

- RA 17 -