表 RA -14- 2 【市】【専】

軽量鉄骨天井下地 (1㎡当たり)

2.天井ふところが19形(屋内)の場合は1.5ｍ未満、25形(屋外)の場合は1.0ｍ未満に適用し、それ以外の場合は、

天井下地補強を別途加算する。

3.「その他」の率対象は、つりボルト、野縁受け、野縁受ハンガ、ナット、野縁受けｼﾞｮｲﾝﾄ、シングル野縁、ダ

ブル野縁、ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、シングルクリップ、ダブルクリップ、内装工とする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘要 | 単位 | 19形(屋内) | | | | 25形(屋外) | | | | 備 考 |
| 下地張りなし | | 下地張りあり | 金属成形板用 | 下地張りなし | | 下地張りあり | 金属成形板用 |
| @225 | @300 | @360 | @360 | @225 | @300 | @360 | @360 |
| つりボルト |  | ｍ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| 野 縁 受 け |  | ｍ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |
| 野縁受ハンガ |  | 個 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |
| ナ ッ ト |  | 個 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |
| 野縁受けジョイント |  | 個 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| シングル野縁 |  | ｍ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 3.5 |  |
| ダブル野縁 |  | ｍ | 2.3 | 1.2 | 0.6 | － | 2.3 | 1.2 | 0.6 | － |  |
| シングル野縁ジョイント |  | 個 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  |
| ダブル野縁ジョイント |  | 個 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | － | 0.3 | 0.2 | 0.1 | － |  |
| シングルクリップ |  | 個 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.9 |  |
| ダブルクリップ |  | 個 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | － | 2.6 | 1.3 | 0.6 | － |  |
| 内 装 工 |  | 人 | 0.041 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.055 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注) 1.開口部補強及びインサートは、別途計上する。

表 RA -14- 3 【専】

軽量鉄骨下がり壁下地 (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 19形(屋内)  H=500以下 | 25形(屋外)  H=500以下 | 備 | 考 |
| 野 縁 受 け |  | ｍ | 4.7 | 4.7 |  |  |
| シングル野縁 |  | ｍ | 9.0 | 9.0 |  |  |
| シングル野縁ジョイント |  | 個 | 1.8 | 1.8 |  |  |
| シングルクリップ |  | 個 | 6.7 | 6.7 |  |  |
| 雑 費 |  | 式 | 1 | 1 | 労務費の6％ |  |
| 内 装 工 |  | 人 | 0.15 | 0.17 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |  |

(注) 1. 雑費には、取付け用のボルト及び溶接材料等を含む。

2.「その他」の率対象は、野縁受け、シングル野縁、ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ、シングルクリップ、雑費、内装工とする。

- RA 47 -