表 RA -15- 9 【市】【専】

内部役物モルタル塗り (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 笠木  糸幅=160mm | 膳板  糸幅=150mm | 柱コーナー  加 算 | 梁コーナー  加 算 | 備 考 |
| セメント |  | kg | 2.1 | 2.0 | ─ | ─ |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.005 | 0.005 | ─ | ─ |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.08 | 0.07 | 0.015 | 0.02 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.005 | 0.005 | ─ | ─ |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA -15-10 【専】

建具周囲モルタル充てん (1ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 外 部 | 内 部 | 備 考 |
| セメント |  | kg | 4.9 | 4.9 |  |
| 細 骨 材 | 砂 | ｍ3 | 0.012 | 0.012 |  |
| 防 水 剤 |  | kg | 0.1 | ─ |  |
| 左 官 |  | 人 | 0.06 | 0.05 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.01 | 0.01 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

表 RA - 15 - 11 【専】 防水入隅処理(モルタル) (１ｍ当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| セメント |  | ㎏ | 0.28 |  |
| 細骨材 | 砂 | ｍ3 | 0.00068 |  |
| 左官 |  | 人 | 0.01 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.00072 |  |
| その他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、左官、普通作業員とする。

- RA 52 -