ト.土工機械の適用は、次表を標準とする。ただし、現場状況等によりその使用が困難

な場合は別途考慮する。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土工名称 | 土工区分 | | 適用機械 | 備 考 |
| 根切り | つぼ掘り及び布掘り | | バックホウ0.8ｍ3 |  |
| 山留め付き総掘り | 自立式 | バックホウ1.4ｍ3 | バックホウ積込 |
| 切梁腹起方式 | バックホウ1.4ｍ3 | バックホウ積込 |
| バックホウ0.45ｍ3 | クラムシェル積込 |
| グランドアンカー方式 | バックホウ1.4ｍ3 | バックホウ積込 |
| バックホウ0.8ｍ3 | クラムシェル積込 |
| 法付き総掘り | | バックホウ1.4ｍ3 |  |
| 小規模土工 | | バックホウ0.28ｍ3 |  |
| 埋戻し | つぼ掘り及び布掘り | | バックホウ0.8ｍ3 |  |
| 山留め付き総掘り | | バックホウ0.8ｍ3 |  |
| 法付き総掘り | | バックホウ0.8ｍ3 |  |
| 小規模土工 | | バックホウ0.28ｍ3 |  |
| 盛土 |  | | バックホウ0.8ｍ3 |  |
| 敷ならし |  | | ブルドーザ3t級 |  |
| 締固め |  | | 振動ローラ2.4～2.8t |  |
| すきとり |  | | ブルドーザ3t級 |  |
| 積込 | 一般 | | バックホウ0.8ｍ3 |  |
| 小規模土工 | | バックホウ0.28ｍ3 |  |
| 建設発生土運搬 | 一般 | | ダンプトラック10t積級 |  |
| 小規模土工 | | ダンプトラック4t積級 |  |
| 人力土工 | | ダンプトラック2t積級 |  |

(２)細目工種

(根切り)

表 RA - 2 - 1 【市】

根切り つぼ掘り及び布掘り(バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.01 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.015 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

- RA 3 -