表 RA -16- 14 【市】

強化ガラス(厚5,6mm) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 厚5mm  特寸2.0㎡以下 | 厚5mm  特寸4.0㎡以下 | 厚6mm  特寸2.0㎡以下 | 厚6mm  特寸4.0㎡以下 | 備 考 |
| 強化ガラス |  | ㎡ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| ガ ラ ス 工 |  | 人 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、強化ガラス、ガラス工とする。

表 RA -16- 15 【市】

強化ガラス(厚8mm) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 厚8mm  特寸2.0㎡以下 | 厚8mm  特寸4.0㎡以下 | 備 | 考 |
| 強化ガラス |  | ㎡ | 1.0 | 1.0 |  |  |
| ガ ラ ス 工 |  | 人 | 0.13 | 0.19 |  |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 |  |  |

(注)1.「その他」の率対象は、強化ガラス、ガラス工とする。

表 RA -16- 16 【市】【専】

強化ガラス(厚10,12mm) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 厚10mm  特寸2.0㎡以下 | 厚10mm  特寸4.0㎡以下 | 厚12mm  特寸2.0㎡以下 | 厚12mm  特寸4.0㎡以下 | 備 考 |
| 強化ガラス |  | ㎡ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| ガ ラ ス 工 |  | 人 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.28 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、強化ガラス、ガラス工とする。

表 RA -16- 17 【専】

倍強度ガラス(厚6～8mm) (1㎡当たり)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 厚6mm  特寸2.0㎡以下 | 厚6mm  特寸4.0㎡以下 | 厚8mm  特寸2.0㎡以下 | 厚8mm  特寸4.0㎡以下 | 厚8mm  特寸6.0㎡以下 | 備  考 |
| 倍強度ガラス |  | ㎡ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| ガ ラ ス 工 |  | 人 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.23 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

(注)1.「その他」の率対象は、倍強度ガラス、ガラス工とする。

- RA 57 -