表 RA - 2 -11 【設】【専】

根切り 山留め付き総掘り グランドアンカー方式(バックホウ0.45ｍ3・クラムシェル積込) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.45ｍ3 | 日 | 0.011 |  |
| クラムシェル運転 | 0.6ｍ3 | 日 | 0.0056 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.007 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.クラムシェル１台に対しバックホウ２台の編成とする。

２「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -12 【設】【専】

根切り 法付き総掘り(バックホウ1.4ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 1.4ｍ3 | 日 | 0.0039 |  |

表 RA - 2 -13 【設】【専】

根切り 法付き総掘り(バックホウ0.8ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.8ｍ3 | 日 | 0.0063 |  |

表 RA - 2 -14【市】

根切り 小規模土工(バックホウ0.28ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.28ｍ3 | 日 | 0.025 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.03 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

表 RA - 2 -15 【設】【専】

根切り 小規模土工(バックホウ0.13ｍ3) (1ｍ3当たり)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 所要量 | 備 考 |
| バックホウ運転 | 0.13ｍ3 | 日 | 0.05 |  |
| 普通作業員 |  | 人 | 0.03 |  |
| そ の 他 |  | 式 | 1 |  |

(注)１.「その他」の率対象は、普通作業員とする。

- RA 6 -